Exploitant(s) : 	SNCF
Désignation : 	BB 66001 à 66318
Type : 	locomotive
Motorisation : 	Diesel-électrique
Couplage : 	UM
Construction : 	318 locomotives
Constructeur(s) : 	CAFL, Alstom, CEM SACM, Fives-Lille
Mise en service : 	de 1960 à 1968
Effectif : 	108 (28/08/2011)
Affectation : 	Fret, Infra

Disposition des essieux : 	Bo'Bo'
Écartement : 	standard
Carburant : 	gazole
Moteur thermique : 	1 * SACM MGO V16 BSHR
Génératrice : 	GD 803
Moteurs de traction : 	4 * TA 648 A1 560 V à ventil. forcée
Puissance continue : 	830 kW
Capacité en carburant : 3 000 L
Consommation : 	3 L/km
Masse en service : 	70 t
Longueur : 14,890 m
Largeur : 2,980 m
Hauteur : 4,260	 m
Empattement : 	8,460 m
Bogies : Y 199 ou 209
Empattement du bogie : 2,600 m
Diamètre des roues : Ø1100
Vitesse maximale : 	120 km/h