BB 67001

Disposition des essieux : B'B'
Écartement : standard
Carburant : gazole
Moteur thermique : 1 moteur SEMT Pielstick V16 PA 4 (thermique)
Moteurs de traction : 2 moteurs SW 9209 680 V à ventilation forcée (électriques)
Puissance continue : 1 240 	kW
Transmission : 	unilatérale
Capacité en carburant : 3 400 L
Consommation : 2,8 L/km
Masse en service : 80t
Longueur : 17,090 m
Largeur : 2,940 m
Hauteur : 4,140 m
Empattement : 9,800 m
Bogies : Y 210
Empattement du bogie : 2,400 m
Diamètre des roues : Ø1150
Vitesse maximale : 	90 km/h