[INCLUDE]
BB67-001.csv

[Object]
States=bogies.csv
Position= 0.000, 0.000, 5.080

[Object]
States=bogies.csv
RotateXFunction= 119.4
Position= 0.000, 0.000,-5.080

[Object]
States=crochet_p.csv
Position= 0.000, 1.080, 8.56

[Object]
States=crochet_p.csv
RotateYFunction = 3.14159265
Position= 0.000, 1.080,-8.56

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.580, 6.210
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.580, 3.950
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.580,-6.210
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.580,-3.950
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

