; SNCF BB 66001 Infra

[Object]
States=BB69200.csv
Position= 0.000, 0.000, 0.000

[Object]
States=bogies.csv
Position= 0.000, 0.000, 4.395

[Object]
States=bogies.csv
Position= 0.000, 0.000,-4.395

[Object]
States=crochet_p.csv
Position= 0.000, 1.080, 7.64

[Object]
States=crochet_p.csv
RotateYFunction = 3.14159265
Position= 0.000, 1.080,-7.64

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.550, 5.810
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.550, 3.080
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.550,-5.810
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.550,-3.080
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)
