; Voiture UIC A9

[Object]
States = uic160_1-2cl.csv
Position = 0.000, 0.000, 0.000

[Object]
States = uic160_1-2cl_int.csv
Position = 0.000, 0.000, 0.000

[Object]
States = caisson.csv
Position = 0.000, 0.000, 8.630

[Object]
States = caisson.csv
Position = 0.000, 0.000,-8.630


[Object]
States=escalier_a.csv
Position = 0.000, 0.000, 11.505

[Object]
States=escalier_b.csv
Position = 0.000, 0.000,-11.505

[Object]
States=escalier_b.csv
RotateYFunction = 59.7
Position = 0.000, 0.000, 11.505

[Object]
States=escalier_a.csv
RotateYFunction = 59.7
Position = 0.000, 0.000,-11.505

[Object]
States=crochet_o.csv
Position= 0.000, 1.080, 12.51

[Object]
States=crochet_p.csv
RotateYFunction = 3.14159265
Position= 0.000, 1.080,-12.51

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.480, 9.730
;RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.480, 7.530
;RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.480,-9.730
;RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.480,-7.530
;RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)


