; Mk2 Fo InterCity

[Object]
States=mk3_fc.csv
Position= 0.000, 0.000, 0.000

[Object]
States=crochet_o.csv
Position= 0.000, 1.000, 12.65

[Object]
States=crochet_p.csv
RotateYFunction = 59.7
Position= 0.000, 1.000,-12.65

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490, 10.780
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490, 7.460
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490,-10.780
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490,-7.460
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

