; Mk2 Fo InterCity

[Object]
States=HSTL.csv
Position= 0.000, 0.000, 0.000

[Object]
States=crochet_p.csv
RotateYFunction = 59.7
Position= 0.000, 1.000,-9.54

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490, 7.060
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490, 4.160
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490,-7.260
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.490,-4.360
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

