; BR Class 66-028 EWS

[Object]
States=66.csv
Position= 0.000, 0.000, 0.000

[Object]
States=crochet_p.csv
Position= 0.000, 1.000, 10.34

[Object]
States=crochet_p.csv
RotateYFunction = 59.7
Position= 0.000, 1.000,-10.34

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.530, 8.140
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.530, 5.980
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.530, 4.260
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.530,-8.140
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.530,-5.980
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.530,-4.260
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

