; BR Class 57-007 Freightliner

[Object]
States=57.b3d
Position= 0.000, 0.000, 0.000

[Object]
States=crochet_p.csv
Position= 0.000, 1.000, 9.62

[Object]
States=crochet_p.csv
RotateYFunction = 59.7
Position= 0.000, 1.000,-9.62

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.540, 7.840
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.540, 5.580
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.540, 3.360
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.540,-7.840
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.540,-5.580
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

[Object]
States=roues.csv
Position= 0.000, 0.540,-3.360
RotateXFunction=Value+((Delta*Speed)/0.365)

